**重庆市涪陵区人民医院**

**车库管理系统项目**

**竞争性比选文件**

招标人：重庆市涪陵区人民医院（单位盖章）

2019年 01月 28 日

**重庆市涪陵区人民医院车库管理系统**

**（含视频监控及出入口道闸系统等）施工项目**

**竞争性比选公告**

1. **说明**

重庆市涪陵区人民医院车库管理系统（含视频监控及出入口道闸等）施工项目以竞争性比选的方式实施招标，由投标人根据《巴渝都市报》及涪陵区人民医院门户网站所刊登的关于本工程《竞争性比选公告》自行联系招标人勘察现场，无论堪踏与否，都视为已堪踏，并在中标后组织施工。招标人为重庆市涪陵区人民医院，建设资金来源为自筹资金，特邀请有兴趣的潜在单位参与竞争性比选，具体清单见附表4。

**二、投标人资格证明文件及要求：**

1. 基本资格条件证明文件:

1.有效的企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）。

2．有效的组织机构代码证（复印件加盖公章）。

3．税务登记证副本（复印件加盖公章）。

4．法定代表人身份证明书和法人授权委托书及受托人身份证复印件。

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（原件随身携带备查）。三证合一则可只提供营业执照副本（复印件加盖公章）

6.有效的安防资质证明

**三、施工要求：**

1．施工单位必须服从院方现场代表的统一指挥，在现有办公条件下进行的施工，施工中特别要注意不能影响投标人的正常工作秩序。同时施工现场人身安全、消防及保卫工作等由施工单位自行负责。

2．工期：15天。

3．最高限价：15 万元(资金自筹)。

4．线路敷设要求：采用明线穿管方式，（除特殊情况部分需走暗线方式之外），走线规范、美观、标记清楚。符合国家以及重庆市弱电施工标准。

5．总费用包含但不限于以下费用：施工现场设施设备费，敷设线路人工费，安装机柜人工费，理线，打线，制做水晶头，调试交换机，敷设光纤、熔纤费，现场配合费，管理费，税金等全部费用。

6．以最低价中标。

7．质保期：网络监控质保三年，停车线及标识牌质保一年，车牌识别系统质保三年。

**四、签订合同**

招标人与投标人签订商务合同，（合同中特别强调施工过程的人身安全由投标人自行负责。）

**五、工程验收以及付款**

工程完工后，经双方测试运行无故障后，中标人向招标人申请验收，验收合格后，中标人按合同金额开具发票，在五个工作日内，由招标人一次性支付全部款项的95%，余5%作为质保金，待投标人承诺的质保期结束后，五个工作日内一次性支付。

**六、竞争性比选流程**

1．由投标人根据本公告进行认真踏勘和测算后自主报价投标。

2. 投标人将本单位报价含密封后加盖公章递交给招标人（密封但未加盖本单位公章视为投标无效）。

3. 由招标人组织相关纪委、财务、审计、信息、保卫等科室以及医院相关领导等5人员组成评标小组。

4. 有效报价中最低价为最终中标价。

5特别说明：由于该工程项目时间紧迫，在不足三家投标人参加的情况下，由评标小组决定是否可以继续开标。

**七、投标文件递交的地点和截止时间**

1.地点：重庆市涪陵区人民医院基建科（现黎明路转盘化工公司3楼）

2．截止时间：2019年2月15日上午11:00

**八、投标人须知**

1．投标人准备和参加投标活动的费用自理。

2．参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术秘密保密，违者应对此造成的后果负法律责任。

3．投标人在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、条件及规范等所有内容，投标人因未能遵循此要求而造成的投标人提供的资料、信息、数据的遗漏，均需自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。

4．本项目投标人递交的所有投标文件均不退还。

**九、投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理**

1．未在规定的截止时间前将投标书送达投标地点的。

2．投标书未按规定密封或未加盖骑缝章的。

3．投标文件无法人代表签字或签字人无法人代表有效委托的。

4．投标企业不符合投标企业资格要求的。

5．没有按照招标文件的有关要求完整提供投标所需资料的。

6．投标文件中提供伪造、虚假材料的。

**十、投标纪律要求**

投标人参加投标不得有下列情形：

1．提供虚假材料谋取中标。

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

3、与招标单位、其他投标人恶意串通。

4．向评标委员会成员行贿或提供其他不正当利益。

5．在招标过程中与招标单位进行协商谈判。

6．拒绝医院纪检部门的监督或者向监督检查部门提供虚假情况。

**十一、联系方式**

招标人：

地址：重庆市涪陵区黎明路区人民医院基建科

联系人： 何永国 湛刚

联系电话：023-72880114

附件1、承诺书

**承诺书格式**

致：重庆市涪陵区人民医院

对于贵方 年 月 日开标的 ，我方已认真阅读并充分理解本次竞争性谈判的全部内容，放弃对该竞争性谈判存在不明和误解的权利，并对本次项目作出实质性响应，接受竞争性谈判的各项要求，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

年 月 日

附件2：法人代表人授权委托书

# 授权委托书

本人 （法定代表人姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人： （单位盖章）

法定代表人 ： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：1、法定代表人不亲自投标而是由委托代理人投标适用

2、委托代理人应是投标单位的人员， 委托代理人在递交投标文件时，应携委托代理人身份证原件或由社保部门出具的委托代理人在该投标人单位参加社保的证明文件（至少在投标本月之前连续6个月参加社保）备查。

3、委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。

4、附法定代表人和代理人身份证复印件。

附件3

**重庆市涪陵区人民医院车库管理系统**

**（含视频监控及出入口道闸系统等）施工项目**

**竞争性比选报价**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **工程名称** | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| **1** | 视频监控系统施工项目 | 项 | 1 |  |
| **合计** | （大写） | 人民币： | | |

法定代表人或其授权代表（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

说明：

按附件4技术清单明细报价，《品牌/参数》栏请注明具体型号及重要参数，方便备查。

报价单位（盖盖）

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **涪陵区人民医院儿童医院车牌识别系统配置清单（同进同出）** | | | | | | | | | | | | | **序号** | | **配置或说明** | | **推荐品牌** | | **数量** | **单位** | **备注** | | | | | **1** | | 变频道闸 | | 科拓、安快、捷顺 | | 1 | 台 | 直杆4米、闸杆中心离地高度 890mm 电机功率60W、使用环境温度 -30℃～80℃ 防护等级IP44、相对湿度≤95% 外观尺寸355mm×280mm×1050mm（箱体含通行指示灯） | | | | | **2** | | 车辆检测器 | | 科拓、安快、捷顺 | | 1 | 台 | 车过杆自动落下 | | | | | **3** | | 地感线圈 | | 科拓、安快、捷顺 | | 1 | 套 | 高温镀锡 | | | | | **4** | | 高清识别一体机 | | 科拓、安快、捷顺 | | 2 | 套 | 200万硬识别、多行LED显示屏、LED灯亮度自动调节、全网络架构，识别率高达99.58%，系统稳定可靠（含摄像机护罩,可调焦镜头） | | | | | **5** | | 车牌硬识别软件 | | 科拓、安快、捷顺 | | 1 | 套 | 定制（显示并播放指定的内容，含软件加密狗） | | | | | **6** | | 管理电脑 | | 国产 | | 1 | 台 | 配置：intel I5及以上处理器、内存4GB、含显示器 数据库：SQL2000、SQL2005、SQL2008； 操作系统：Windows XP sp3、Win7；  Framework4.0Clent | | | | | **7** | | 网络交换机 | | 华为、华三 | | 1 | 个 | 8口百兆（企业级） | | | | | **8** | | 线材及辅材 | | 国标 | | 1 | 批 | 电源线、网线、控制线、线管、地感开槽等 | | | | | **9** | | **（3年质保，终身免费维护）** | | | | | | 系统功能：满足二维码支付、无牌车二维码出入场及二维码支付，支持微信、支付宝 | | | | | **商务要求：为保障系统后期扩容及收费安全，车牌识别系统设备须提供制造商针对本项目出具的原厂售后服务承诺函原件并加盖制造商鲜章；** | | | | | | | | | | | | | **涪陵区人民医院儿童医院停车楼车位线及标识牌配置清单** | | | | | | | | | | | | **序号** | **名称** | | **图例** | | **规格参数** | | | | **数量** | **单位** | | 1 | 车位线 | |  | | 三峡车位漆冷涂，线宽15cm，黄色/白色 | | | | 100 | 个 | | 2 | 车道线 | |  | | 三峡车位漆冷涂，线宽15cm，黄色/白色 | | | | 1000 | 米 | | 3 | 车道箭头 | |  | | 三峡车位漆冷涂，线宽15cm，黄色/白色 | | | | 20 | 个 | | 4 | 车位号 | | 未标题-1 | | 喷涂 | | | | 100 | 个 | | 5 | 广角镜 | | 9A[V[GKJ6_Y%9`RHHMLD@{I | | ￠600\*600，立杆 | | | | 4 | 个 | | 6 | 铝板标牌 | |  | | ￠600\*600，限速标志、限高标志、进口标志、出口标志 | | | | 2 | 套 | | 7 | 导向标 | |  | | 500\*300\*0.3 | | | | 40 | 张 | | 8 | 护角 | |  | | 800\*100\*80 | | | | 230 | 个 | | 9 | 橡胶挡车器 | | 08-109062068 | | 560\*160\*110（6.5公斤/对）含钉子 | | | | 100 | 对 | | 10 | 橡胶减速带 | |  | | 500\*350\*40含钉子 | | | | 40 | 米 | | 11 | **（1年质保）** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **涪陵区人民医院儿童医院停车楼网络监控系统配置清单** | | | | | | |
| **序号** | | **名称** | **推荐品牌** | **规格参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | | 网络高清枪机 | 海康威视、宇视、大华 | 200万像素1/2.7" Progressive Scan CMOS 镜头参数4mm，水平视场角：73.1° 最低照度0.01 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.028 Lux@(F2.0,AGC ON),0 Lux with IR 电子快门1/3-1/100000秒 其它参数ICR红外滤片式，宽动态120dB，3D数字降噪 H.265编码类型：Main Profile H.264 编码类型：BaseLine Profile/Main Profile 最大图像尺寸：1920×1080 红外：50米 防护等级：IP67 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 | 30 | 台 |
| 2 | | 电梯半球摄像机 | 海康威视、宇视、大华 | 电梯专用监控广角半球摄像机 200万像素1/2.7" Progressive Scan CMOS 镜头参数2.8mm，水平视场角：114.5° 最低照度0.01 Lux@(F1.2,AGC ON) 电子快门1/3-1/100000秒 其它参数ICR红外滤片式，宽动态120dB，3D数字降噪 H.265编码类型：Main Profile H.264 编码类型：BaseLine Profile/Main Profile 最大图像尺寸：1920×1080 红外：10米 防爆等级：IK08 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 | 2 | 台 |
| 3 | | 硬盘录像机 | 海康威视、宇视、大华 | 视频分辨率4K（3840×2160）/30Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz，H.265编码 录像方式录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 录像回放回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、外部文件回放 备份方式备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 I/O接口：视频输入32路、视频输出1路、音频输入32路 音频输出1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 报警输入16路、报警输出4路 其它接口8个SATA接口，最大容量每个接口支持容量最大6TB的硬盘 网络协议IPv6、UPnP、NTP、SADP、PPPoE、DHCP等 录像分辨率 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF，同步回放32路 网络视频接入带宽160Mbps  电源电压≤30W 电源功率AC 220V 80W 外形尺寸445×470×90mm | 1 | 台 |
| 4 | | 无线网桥 | 海康威视、宇视、大华 | 采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片，最高速率可达300Mbps  支持四种工作模式：AP, Station, WDS-AP，WDS-Station 产品使用了核心的XTrans技术，包括TDMA, MIMO等业界领先的技术 支持点对点、或者点对多点地传输方式 独有的天线、射频放大器、低噪声接收器设计，保证远距离视频 为用户定制常用的场景和工作模式，方便非无线专业人员使用和装配 多网口设计，更利于多种应用的扩展 独有的TDMA技术能最大限度的利用带宽资源，更好地支持点对多点的数据传输 可以通过网页远程控制和管理，方便配置 耐高温阻燃的外壳确保设备在恶劣环境下的稳定工作 供电要求 PoE，DC 12V/0.8A | 2 | 对 |
| 5 | | 显示器 | AOC、三星 | IPS广视角屏幕HDMI接口1080P全高清 低蓝光爱眼不闪屏液晶显示屏 23.6英寸 | 1 | 台 |
| 6 | | 硬盘 | 希捷 | 监控级,单个4T容量 | 8 | 块 |
| 7 | | 防水电源 | 小耳朵 | 国标 | 32 | 个 |
| 8 | | 支架 | 国产 | 国标 | 30 | 个 |
| 9 | | 光缆 | 烽火、长峰、连讯 | 8芯单模光缆 | 300 | 米 |
| 10 | | 综合线 | 安普、连讯、秋叶原 | 8芯超5类网线+2\*1电源，国标纯铜，300米/箱 | 5 | 箱 |
| 11 | | 电源线 | 安普、连讯、秋叶原 | RVV2\*1.5，国标纯铜，200米/圈 | 2 | 圈 |
| 12 | | 壁挂机柜 | 国产 | 9U | 3 | 个 |
| 13 | | 设备箱 | 国产 | 200\*300 | 1 | 个 |
| 14 | | 光纤收发器 | 国产 | 单模千兆 | 1 | 对 |
| 15 | | 汇聚交换机 | 华为、华三 | 16口全千兆企业级 | 3 | 台 |
| 16 | | 接入交换机 | 华为、华三 | 8口、百兆企业级 | 1 | 台 |
| 17 | | 线管 | 兰晨、联塑 | 20、25 | 350 | 根 |
| 18 | | 电源插板 | 国产 | 8位 | 5 | 个 |
| 19 | | 终端盒 | 国产 | 单模 | 2 | 个 |
| 20 | | 尾纤 | 烽火、长峰、连讯 | 单模3米 | 16 | 条 |
| 21 | | 光纤熔接 | 国产 | 国标 | 16 | 芯 |
| 22 | | 辅材 | 国产 | 脚手架、HDMI高清线、热缩管、跳线、水晶头、电胶布、卡子、扎带、抱箍、线卡等 | 1 | 批 |
| 23 | | **（3年质保，终身免费维护）** | | | | |

**如有变化以补遗为准。**